Q:1) Salah satu fungsi dari kelistrikan body adalah …

A:) Sebagai pengapian

A:) Sebagai pengolah  bahan bakar

A:) Sebagai pelengkap saja

A:) Sebagai penerangan pada kendaraan

A:) Untuk menjaga jarak ban

Kunci: D

Q:2) Salah satu contoh lampu tanda pada mobil adalah …

A:) Lampu kepala

A:) Lampu interior

A:) Lampu sen

A:) Lampu tambahan

A:) Lampu seri

Kunci: C

Q:3) Untuk mengetahui lampu sudah menyala cukup dengan melihat pada …

A:) Jalan

A:) Luar mobil

A:) Belakang mobil

A:) Lampu indikator

A:) Lampu interior

Kunci: D

Q:4) Untuk melihat isi bahan bakar maka kita harus…

A:) Membuka tutup tangki

A:) Kontak ON dan lihat Indikatornya

A:) Mengukur kedalaman bahan bakar

A:) Membuka pintu belakang

A:) Membuka kap mesin

Kunci: B

Q:5) Alat tambahan pembersih kaca mobil disebut dengan …

A:) Wiper

A:) Washer

A:) Whisle

A:) White

A:) Castle

Kunci: A

Q:6) Stop light “ digunakan untuk…

A:) Tanda belok

A:) Tanda mengerem atau berhenti

A:) Tanda waktu senja atau gelap

A:) Tanda konvoi

A:) Tanda mundur

Kunci: B

Q:7) Contoh gangguan pada lampu kepala adalah …

A:) Lampu hidup terang

A:) Lampu panas

A:) Lampu redup

A:) Lampu dingin

A:) Lampu besar

Kunci: C

Q:8) Pada saat lampu kepala redup pemeriksaan pertama yaitu pada …

A:) Alternator

A:) Dinamo AC

A:) Body mobil

A:) Relay

A:) Flasher

Kunci: D

Q:9) Apabila filamen lampu jarak jauh mati cirinya adalah…

A:) Lampu kepala jarak jauh mati

A:) Lampu kepala jarah jauh redup

A:) Lampu kepala jarak dekat mati

A:) Lampu kepala jarak dekat redup

A:) Indikator mati

Kunci: A

Q:10) Apabila lampu sen menyala terus, diakibatkan oleh…

A:) Kabel putus

A:) Relay rusak

A:) Flasher rusak

A:) Sekering putus

A:) Dudukan terbakar

Kunci: C

Q:11) Lampu sen berkedip lambat diakibatkan oleh…

A:) Flasher rusak

A:) Sekring putus

A:) Kabel konslet

A:) Lampu putus

A:) Filamen bergoyang

Kunci: A

Q:12) Saat pedal rem diinjak tetapi lampu tidak hidup penyebabnya adalah …

A:) Kabel kondisi baik

A:) Lampu kondisi baik

A:) Switch lampu rem rusak

A:) Saklar utama rusak

A:) Baterai 12 volt

Kunci: C

Q:13) Apabila klakson suara cempreng dikarenakan oleh…

A:) Arus pendek listrik

A:) Setelan tidak pas

A:) Arus melebihi 12 v

A:) Aki terisi penuh

A:) Relay kondisi baik

Kunci: B

Q:14) Akibat dari tombol klakson macet adalah …

A:) Klakson tidak berbunyi

A:) klakson berbunyi terus

A:) Relay terbakar

A:) Kabel konslet

A:) Aki tekor

Kunci: B

Q:15) Lampu yang digunakan menerangi bagian dalam mobil disebut …

A:) Lampu sen

A:) Lampu indikator

A:) Lampu kepala

A:) Lampu interior

A:) Lampu rem

Kunci: D

Q:16) Cara mengatasi lampu indikator oli tidak menyala terus adalah dengan …

A:) Mengganti bahan bakar

A:) Mengganti oli baru

A:) Mengganti lampu

A:) Mengganti kabel

A:) Biarkan saja

Kunci: B

Q:17) Lampu indikator aku menyala terus menunjukkan bahwa …

A:) Aki kondisi baik

A:) Tegangan aki menurun

A:) Aki mengisi dengan baik

A:) Kabel aki putus

A:) Massa tidak berfungsi dengan baik

Kunci: B

Q:18) Lampu check engine pada mobil termasuk multifunction indikator lamp atau disebut dengan …

A:) SLIM

A:) MID

A:) MIL

A:) MLD

A:) MAIL

Kunci: C

Q:19) Cara reset ulang ECU adalah dengan …

A:) Melepas kabel negatif aki

A:) Melepas semua kabel

A:) Melepas kap  mesin

A:) Mengganti ECU

A:) Melepas ECU

Kunci: A

Q:20) Ketika lampu Check engine mati diantaranya di akibatkan oleh …

A:) Kerusakan lampu sen

A:) Kerusakan lampu kepala

A:) Kerusakan sekering

A:) Kerusakan kabel busi

A:) Kerusakan koil

Kunci: C

Q:21) Elektronik Control unit sering di sebut dengan …

A:) CDI

A:) ECU

A:) EFI

A:) EDGE

A:) 4G

Kunci: B

Q:22) Salah satu penyebab panel instrumen rusak adalah …

A:) Panel PCB rusak

A:) Sekering rusak

A:) Aki full tegangan

A:) Kap mesin terbuka

A:) Mesin panas

Kunci: A

Q:23) Indikator rem menyala menunjukan bahwa …

A:) Mobil berhenti

A:) Mobil melaju 100 km/jam

A:) Rem parkir masih aktif

A:) Rem tromol rusak

A:) Rem cakram aus

Kunci: C

Q:24) Saat minyak rem habis dapat dilihat dari panel instrumen dengan tanda …

A:) Indikator fuel

A:) Indikator sen

A:) Indikator lampu jarak jauh

A:) Indikator rem

A:) Indikator engine

Kunci: D

Q:25) Saat mesin terlalu panas maka indikator yang menyala adalah …

A:) Indikator fuel

A:) Indikator lampu sen

A:) Indikator engine

A:) Indikator jarak jauh

A:) Indikator temperatur mesin

Kunci: E

Q:26) Jika sabuk pengaman tidak dipakai lampu yang menyala adalah …

A:) Indikator sen

A:) Kedip indikator sabuk disertai bunyi

A:) Indikator bahaya

A:) Indikator rem

A:) Indikator oli

Kunci: B

Q:27) Saat kehabisan bahan bakar jarum indikator pada posisi ..

A:) Full

A:) Empty

A:) All full

A:) Low

A:) High

Kunci: B

Q:28) Jika indikator airbag menyala menandakan bahwa ada kerusakan pada …

A:) Sistem pengaman

A:) Sistem rem

A:) Sistem kopling

A:) Sistem airbag

A:) Sistem pengapian

Kunci: D

Q:29) Anti lock brack system’ sering disebut dengan …

A:) ALBS

A:) ABS

A:) ABASA

A:) BSAH

A:) ABC

Kunci: B

Q:30) Kecepatan kendaraan dapat dilihat pada …

A:) Speedo meter

A:) Rpm meter

A:) Indikator engine

A:) Lampu instrumen

A:) Dasbor mobil

Kunci: A